ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛОВ TCP/IP В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

***Практическое задание 1***

а) имя компьютера; PC-43-53-14.main.ane.int

б) основной DNS суффикс main.ane.int

г) описание DNS-суффикса для подключения; : main.ane.int

д) физический адрес; 70-71-BC-45-B1-6C

е) DHCP включен; Да

ж) автоконфигурация включена; Да

з) IP-адрес автоконфигурации; 10.201.10.113(Основной)

и) маска подсети; 255.255.255.0

к) шлюз по умолчанию. 10.201.10.1

**Практическое задание 2**

а) IP\_адрес; 192.168.56.1/24

б) маску подсети; 255.255.255.0

в) основной шлюз; 10.201.10.1

г) предпочитаемый DNS. 10.201.50.3

**Практическое задание 3**

а) запустите консоль (командную строку);

б) введите команду для сброса назначенных адресов ipconfig /release;

в) введите команду для получения нового адреса ipconfig / renew;